



**COMPONIBILE SUNLIGHT-ALVEOLARE16**

Lucernario componibile continuo **SUNLIGHT-ALVEOLARE** (UNI EN 14963), a parete multipla anticondensa ottenuta per termoformatura di lastra piana di policarbonato alveolare originale di sintesi (Tipo, LEXAN®, Makrolon®) rinforzato antigrandine, U.V. protetto per ridurre al massimo la tendenza nel tempo all’ingiallimento. Colore opale diffusore. Spessore 16 mm, peso 2,8 kg/mq, Classe B-s1-d0 (UNI EN 13501-1). Forma ad arco ribassato con costolature d’irrigidimento. Il lucernario avrà luce netta cm **\_\_\_\_** e sarà costituito da n. 2 testate e, da N°**\_\_\_\_** elementi intermedi, per una lunghezza totale del lucernario di cm **\_\_\_\_** (dimensione esterno bordo di appoggio comprensivo di guaina cm + 12 da luce netta) Il fissaggio avviene mediante vite autoforante dotata di rondella inox con butz in EPDM. Completa di guarnizioni di tenuta aerstop in EPDM, Classe M1 F1 (UNI EN 13501-1) ed accessori di posa. Conforme alla UNI EN 14963.

**Trasmittanza termica lucernario (Ur,ref) ≤ 1,70 W/m²K (UNI EN 1873)**

**Trasmittanza luce (LT%) ≤ 40**

**Fattore solare (SF%) ≤ 45**

**Coefficiente di trasparenza (SC %) ≤0,52**

**Isolamento acustico (dB) ≤ 18**